LLCF(Link Loss Carry Forward)


LLCF (Link Loss Carry Forward)
1. 기능정의 : 파이버의 절단으로 광 포트에 신호가 수신되지 않는 경우 UTP 라인을 통한 이더넷 데이터의 통신 차단
 ( 당사 적용 모델 : P2108FG, P3208FG
2. 구성도 
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RT와 연결된 광 라인 이상으로 Link가 끊어질 경우 UTP포트의 Link를 끊어서 NMS시스템에 이상 발생 메시지를 전달하여 관리자가 조치를 할 수 있게 한다.

3. 기능 적용(config 설정)

P3208장비에서는 LLCF에 적용될 수 있는 Uplink 포트는 1개 포트를 유일하게 지정할 수 있고, 지정된 Uplink에 대하여 LLCF를 적용할 8개의 가입자 포트가 존재한다.

상태변경은 uplink 포트 변경에 따른 제어와 가입자 포트 변경에 따른 제어로 나뉜다.

1. LLCF uplink 포트 지정

switch(config)# llcf enable IFNAME
 ( 해제 : switch(config)# no llcf enable
2. LLCF 기능 상태 변경

switch(config)# llcf mode bi-direction|up-link|down-link

Uplink 포트에 따라 가입자 포트의 상태를 변경하려면 down-link를 선택한다. 가입자 포트에 따라 Uplink 포트의 상태를 변경하려면 up-link를 선택한다. 양 방향성 LLCF를 위해서는 bi-direction를 선택한다. 시스템에서 Default는 bi-direction
3. 가입자 인터페이스에 LLCF 기능 설정

switch(config-if-fa1)# llcf enable

 ( 해제 : switch(config-if-fa1)# no llcf enable

4. 기능 구현시 참고사항
 LLCF기능을 사용하려면 기존의 광 모듈로는 구현이 되지 않으며, 별도의 기능이 내장된 모듈을 사용하여야 한다.
5. 시험결과

1. up-link 모드로 동작 시 가입자 포트가 모두 DOWN 시 Uplink 포트도 DOWN 됨.

2. up-link 모드로 동작 시 가입자 포트 하나라도 UP시 Uplink 포트도 Up 됨.

3. down-link 모드로 동작 시 Uplink 포트 하나가 DOWN시 가입자 포트도 DOWN 됨.

4. down-link 모드로 동작 시 Uplink 포트 하나가 Up 시 가입자 포트도 Up 됨

5. bi-direction 모드로 동작 시 위의 항목들을 모두 만족함..
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