P3124FG OS Upgrade 절차서

<OS Upgrade>

1. P3124FG의 IP와 PC의 IP를 동일 네트웍으로 Setting한다.

      [image: image1.png]I Serial-COMA - SecureCRT

File Edit Miew Options Transfer Script Tools Help

EEEEE QDS FR

P3124FGH sh run
|

hostnane P312dFG
i

interface vlani
ip address 192,168.,1,2/24
|

|
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indous IP Configuration

[Ethernet adapter 22 H AZ:

Connection-specific DNS Suffix

IP Address. . . . . . . 192.168.1.1
Subnet Mask . . . . . 255.255.255.0
Default Gateway . . .

WDocunents and SettingstitechB8>ipconfig





2. Flash의 O.S를 확인한다
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F3124FG# show Flash

~Length- —tupe/info- CN path
2983092 1.5.0 -~ pak.r150
3047184 1.8.4 B pk.risd
23 text File B cfeltxt

620 Koutes available (7060 Khytes used)
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3. Flash의 O.S 중 p3k.r150를 삭제한다.
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31207 erase pak,r150 -
Rr 16 22:35:28 [3] /SVS-2-FLASH: erased "p3k.r150" by root(cons
ole) From consale

P3124FG# show Flash

Length- —tupe/info- ~ CN path
3047184 1.8.4 B pak.ri8d
23 text File B cfeltxt

3396 Koutes available (4284 Khytes used)
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4. TFTP Server를 실행한다. (단. c드라이브 내에 OS와 BSP가 있어야 한다.)
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5. 새로운 Flash O.S인 p3k.r192를 Upgrade를 한다.
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PE12FGH
P3124FG# copy tftp Flash

IP address of remote host 7 192.168.1.1
Source File nane 7 pak,r1%2

Destination file nane 7 p3k.r192

TFTP::192,168,1,1//p3 ,r192 —>inage Filelpdk,r132]

Proceed [ues/nol? ues
R
B
B
B
B
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B
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-

Received 3087192 butes in 92,6 seconds

lirite to File susten.
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6. Boot되는 O.S를 p3k.r192로 지정한 후 reload를 실행한다.
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312078 boot Flash pak,ri%2
Ppr 16 22:45:27 (5] #5VS-5-FLASH: boot inage changed to p3k.r192
P3124FGH show Flash

Length- —tupe/info- CN path
3047184 1.8.4 B- pak.risd
3087192 1.9.2 - pk.ris2
23 text File B cFeltxt

84 Koutes available (759 Kbutes used)

P3124FG# reload

WARNTNG 111
Vou nust save the current configuration or you uill lose it....
continue to reboot [ues/nol7ues

Feady Serial: COMd_ 15, 1 16 Rows, 70 Cols_ VTI00





7. 최종적으로 OS가 업그레이드 되었는지 확인한다. 
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P3124FG# show version
Boot. Loader version : 1,3.4

F3124FG Softuare Version 1,9.2
Copuricht () 2001-2006 by Usiquess Inc.
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