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1. 시스템 형상
1.1 샤시형 시스템 전면
⊙ 시스템 Size : 3U

327mm(H) x 440mm(W) x 327mm(D)
⊙ U3000 시스템 전면(AC/DC 파워 동시에는 사용 불가하면 AC – DC 모두 지원함.)
다음 그림이 보여주는 것처럼 U3000 VDSL2는 샤시형 구조이다. U3000 VDSL2 전면도의 구성은 다음과 같다.

· 2 Ports Fixed 10/100/1000Base-TX      
· 2 Ports 100Base-FX (SM, MM)  

· 2 Ports 1000Base-X (GBIC) 
· 10/100Base-TX, RS-232 (Console)

· PSU,FAN,PISU,LISU,VIU,SCU
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1.2 샤시형 시스템 후면(후면에는 DC 케이블 연결부분만 있음)
다음 그림은 U3000 VDSL2의 후면도를 보여줍니다. U3000 VDSL2 후면도의 구성은 다음과 같습니다.
· 전원 코드 (DC –48V)
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1.3 아파트형 시스템 전면
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1.4 아파트형 시스템 후면
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1.5 전주 벽면형 시스템 전면
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2.  시스텝 접속

2.1  콘솔 연결하기

시스템에 내장된 CLI는 RJ-45 형태의 이더넷 포트를 통하여 접속이 가능하다. 이를 위하여 운영 단말(또는 terminal emulation 소프트웨어가 탑재된 워크스테이션)은 9핀, RS-232 DB9 포트를 지원해야 한다. 콘솔 포트는 Premier 7000 Series 스위치의 경우 후면의 SGIM(U3000ing, Gigabit ethernet I/O & Management Module) 모듈에 탑재된다.
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[ U3000 VDSL2와 운영 단말 연결 ]
그림과 같이 U3000 VDSL2가 제공하는 콘솔 포트에 운영 단말을 연결한다. 일단 연결이 설정되면, 프롬프트가 나오고 로그인 프로세스를 수행한다.
2.2 시스템 정보 확인

1) Telnet 접속
시스템 운영자는 TCP/IP 및 telnet 접속 기능을 가지고 있는 워크스테이션을 통하여 U3000 VDSL2에 접속할 수 있다. Telnet을 사용하기 위하여, 운영자는 ID 및 비밀번호를 설정하여야 하며, 스위치는 적어도 하나 이상의 IP 주소를 가지고 있어야 한다.

telnet [<ipaddress> | <hostname>] {<port_number>}
Telnet 연결이 성공적으로 설정되며 사용자 패스워드를 입력하라는 프롬프트가 뜨고, telnet 사용자 패스워드를 입력하면 스위치의 User 모드로 들어가게 된다.

2) 시스템 정보
시스템 운용자는 Telnet 접속에서 U3000 VDSL2에 들어가면 시스템 OS version 상태, 시스템 MAC-ADDRESS, 시스템 PSU, 시스템 FAN 정보 상태를 확인 할수 있어야 한다.
시스템 정보 상태

	 U3000# show  version ( U3000 VDSL2 S/W Version 상태 확인 명령어
Boot loader version : 1.0.3  ( F/W Version
U3000 Software Version 1.4.4 ( S/W Version
Copyright  ( c )  2001-2007 by Ubiquoss Inc.

VDSL DSP Code Version : 1.0.5r34IK005010_ERSR_DTCT1
U3000#1# show system 

MODEL-NAME        : U3000 ( 시스템 이름
SERIAL-NO         : XXXXXXXX ( 시스템 시리얼 번호

System MAC-ADDRESS: 00:07:70:99:24:57 ( 시스템 MAC-ADDRESS
U3000#1# show system monitor ( PSU,FAN 상태 확인 명령어
(U3000)

POWER current status                     
PSU 1( 좌측 PWR 
Status  : Equiped and Normal               

    Type    : AC                              
  PSU 2( 우측 PWR
    Status  : Equiped and Normal

    Type    : AC

FMU (Fan Module Unit) current status

  FMU 1 ( FAN#1
    Status  : Equiped and Normal

    Fan 1   : Normally Working. Speed = 1

    Fan 2   : Normally Working. Speed = 1

  FMU 2( FAN#2
    Status  : Equiped and Normal

    Fan 1   : Normally Working. Speed = 1

    Fan 2   : Normally Working. Speed = 1

  FMU 3( FAN#3
    Status  : Equiped and Normal

    Fan 1   : Normally Working. Speed = 1

    Fan 2   : Normally Working. Speed = 1

Last Power Off time  : Tue Jan 16 16:14:49 2007

Last Power On time   : Tue Jan 16 16:15:12 2007

(U3024B)

POWER current status

  PSU 1

    Status  : Equiped and Normal

    Type    : AC

FMU (Fan Module Unit) current status

  FMU 1

    Status  : Equiped and Normal

    Fan 1   : Normally Working.

    Fan 2   : Normally Working.

    Fan 3   : Normally Working.

  FMU 2

    Status  : Equiped and Normal

    Fan 1   : Normally Working.

    Fan 2   : Normally Working.

    Fan 3   : Normally Working.

Last Power Off time  : Fri Feb  2 10:47:47 2007

Last Power On time   : Fri Feb  2 10:48:16 2007
(U3024BO)

POWER current status

  PSU 1

    Status  : Equiped and Normal

    Type    : AC

FMU (Fan Module Unit) current status

  FMU 1

    Status  : Equiped and Normal

    Fan 1   : Normally Working.

    Fan 2   : Normally Working.

    Fan 3   : Normally Working.

DOOR current status

    Status  : Open

Extenal Fan current status

    Status  : Normal

Last Power Off time  : Wed May 14 05:54:06 1930

Last Power On time   : Wed May 21 15:13:51 1930


3. 시스템 설정
3.1시스템 기본 설정 및 확인

3.1.1 시스템 설정값 확인

U3000 시리즈 VDSL 시스템에 설정 된 config을 확인 할 수 있습니다.
표 1. 기본 설정 값 확인 명령어
	명령어
	설명
	모드

	show running-config
	· 시스템 설정 config 확인 
	Config


시스템 설정 config 확인 방법

	Switch# show running-config ( 시스템 config 상태 확인

!
!

Switch#


3.1.2호스트네임 설정하기

Hostname은 운영 시 시스템을 구별하기 위해 사용될 수 있으며 따라서 콘솔/Telnet 화면의 프롬프트는 hostname과 현재 명령어 모드의 조합으로 이루어져 있다. U3000 시리즈 VDSL는 default로 시스템의 모델명을 hostname으로 사용하며 운영자가 이를 변경할 수 있다. 

표 2. Hostname 설정 명령어
	명령어
	설명
	모드

	hostname string
	· Hostname을 변경
	Config

	no hostname
	· Hostname을 default값으로 변경
	Config


Hostname을 설정 및 변경하는 절차는 다음과 같다.

	SwitchA#configure terminal

Switch (config)# hostname U3000
U3000(config)# end
U3000#

U3000 # configure terminal

U3000(config)# no hostname

Switch (config)# end

Switch#


3.1.3 패스워드 보안 설정

U3000 VDSL2는 시스템 보안을 위해 다음과 같은 2개의 패스워드를 사용한다.

· Enable 패스워드
· Privileged 모드의 보안을 목적으로 사용
· 사용자 패스워드
· 콘솔이나 telnet을 통해 사용자 모드로 액세스 할 때 사용
표3. VDSL2의 Enable 패스워드 설정 명령어
	명령어
	설명
	모드

	enable password password
	· Privileged 모드 패스워드를 지정
	Config

	no enable password
	· Privileged 모드 패스워드를 삭제
	Config

	service password-encryption
	· password encryption mode를 설정
	Config

	no service password-encryption
	· password encryption mode를 삭제
	Config


Privileged 모드 패스워드 설정
	U3000# configure terminal 

U3000(config)# enable password lns
U3000(config)# end
U3000# show running-config
!

enable password 0 lns

!

U3000#


패스워드 encryption 설정
위의 예에서 보듯이 패스워드 설정 후 show running-config 명령으로 설정된 패스워드를 볼 수 있다. 이를 방지하기 위하여 U3000 VDSL2 패스워드 encryption모드 설정을 지원한다.

	U3000#configure terminal
U3000(config)# service password-encryption
U3000(config)# end
U3000# show running-config
!

enable password 7 xxEp88GxHJIgc

username lns nopassword

username test password 7 XX1LtbDbOY4/E

username admin privilege 15 password 7 xxiz1FI3TBLPs

!

U3000#


3.1.4 시스템 IP 설정하기

U3000 VDSL2는 하나의 인터페이스에 복수의 IP 주소를 할당하는 기능을 지원한다. U3000 VDSL2는 인터페이스 당 최대 2개의 IP주소를 설정할 수 있다.

표4. IP 주소 할당 명령어

	명령어
	설명

	ip address ipaddress/prefixlen
	· 인터페이스에 사용될 IP 주소를 설정한다.


다음의 예제는 스위치의 vlan1 인터페이스에 C클래스 IP 주소인 192.10.25.1를 할당한다.

	U3000(config)# interface  vlan1
U3000(config-int-vlan1)# ip  address  192.10.25.1/24


3.1.5 시스템 Default gateway 설정하기

IP 패킷의 특정 목적지에 대한 경로를 구성할 수 없다면 default gateway는 매우 중요하게 사용된다. 라우팅 될 수 없는 패킷들이 보내질 Default gateway를 설정하려면 Config 모드에서 다음의 명령을 사용한다.

표5. Default gateway 설정 명령어

	명령어
	설명

	ip default-gateway gateway-ipaddress
	· Default gateway를 등록한다.

· gateway-ipaddress : 게이트웨이 장치의 IP 주소를 명시한다.


표6.  Default gateway 정보 확인 명령어
	명령
	설명
	모드

	show ip default-gateway
	· Default gateway 정보를 출력한다.
	Config


3.1.6 시스템 SYSLOG 설정하기
U3000 VDSL2에서는 syslog message를 외부의 SYSLOG server에 전달하기 위한 설정 할수 있습니다.

표7. 시스템 SYSLOG 설정 명령어
	명령어
	설명
	모드

	logging server [ip address]
	· Syslog server ip 주소 생성
	Config

	no logging server [ip address]
	· Syslog server ip 주소 해제
	Config


SYSLOG 설정 방법

	U3000# configure terminal 

U3000(config)# logging server 

  A.B.C.D  IP address of the logging host

U3000(config)# logging server 10.1.25.16 ( syslog server ip 설정
U3000(config)# end

U3000# show running-config ( syslog server ip 설정 상태 확인
!

logging server 10.1.25.16

logging facility local7 10.1.25.16   ( 자동적으로 생성
logging trap info 10.1.25.16       ( 자동적으로 생성
!


3.1.7 시스템 SNMP 설정하기

SNMP Network Manager는 Management Information Base(MIB)을 제공하는 스위치를 관리할 수 있다. 각각의 Network Manager는 관리의 편이를 위해서 사용자 인터페이스를 제공한다. SNMP manager로 U3000 VDSL2를 관리하고자 할 때는 스위치의 환경 설정이 필요하다.

표8. SNMP 환경 설정 명령어
	명령어
	설명
	모드

	snmp-server agent-address agent-addr
	· 장비에서 전송하는 snmp 페킷의 출발지 IP를 지정
	Config

	no snmp-server agent-address agent-addr
	· 장비에서 전송하는 snmp 페킷의 출발지 IP를 지정하지 않음
	Config

	snmp-server community string [ro|rw [access-class number]]
	· SNMP community 를 설정
· ro : read only

· rw : read write
· number : Standard IP access-list <1-99>
	Config

	no snmp-server community string
	· SNMP Community 를 삭제
	Config

	snmp-server contact string
	· System contact 정보를 변경
	Config

	no snmp-server contact string
	· System contact 정보를 삭제
	Config

	snmp-server location string
	· System location 정보를 변경
	Config

	no snmp-server location string
	· System location 정보를 삭제
	Config

	snmp-server trap-host A.B.C.D  community string
	· SNMP Trap Host와 trap을 보낼 때 사용할 community를 설정
	Config

	no snmp-server trap-host A.B.C.D
	· SNMP Trap Host 를 삭제
	Config

	snmp-server trap-version 1
	· snmp trap의 version을 SNMPv1으로 변경
	Config

	no snmp-server trap-version
	· trap version을 default값인 SNMPv2C로 변경
	Config


SNMP Community 설정

Community string은 시스템과 원격 네트워크 관리자 사이의 간단한 상호 인증 기능을 제공한다. U3000 VDSL2는 두 가지 형태의 community string을 지원한다.

· Read community strings
· 시스템에 읽기 전용(read-only)으로 접속

· 기본 읽기 전용 설정은 public 

· Read-write community strings
· 시스템에 읽기 및 쓰기(read and write) 접속

· 기본 읽기 및 쓰기 설정은 private 

	U3000# configure terminal
U3000(config)# snmp-server community public ro 

U3000(config)# snmp-server community private rw
U3000(config)# snmp-server community locuse ro access-class 1

U3000(config)# end
U3000# show running-config
!
snmp-server community public ro
snmp-server community private rw
snmp-server community locuse ro access-class 1
!
U3000#


SNMP Trap 설정

하나 이상의 네트워크 관리 단말은 인증된 trap receiver로써 설정될 수 있다. Premier U3000 Series 스위치는 모든 trap receiver에게 SNMP trap을 전송한다.

	U3000#configure terminal
U3000(config)# snmp-server trap-host 192.168.0.3 community private
U3000(config)# snmp-server trap-host 10.1.22.12 community ubi
U3000(config)# end
U3000# show running-config
!

snmp-server trap-host 192.168.0.3 community private
snmp-server trap-host 10.1.22.12 community ubi

!

U3000#


3.1.8 가입자별 MAC 제한 설정

L2 U3000ing시 특정 MAC Address에 대한 MAC ADDRESS을 제한하기 위해 MAC ADDRESS 제한 기능을 사용한다. MAC 제한은 port별로 사용이 가능 하다.

표9. MAC 제한 설정 명령

	명령어
	설명
	모드

	mac-count <1-255>
	· 특정 인터페이스에 MAC count 설정
	Interface

	no mac-count
	· 특정 인터페이스에 MAC count 해제
	Interface


MAC 제한 설정 방법 
	U3000#configure terminal

U3000(config)# interface vd1
U3000(config-if-vd1)# mac-count ? ( mac-address 등록 개수
<1-255> MAC count value
U3000(config-if-vd1)# mac-count 1

U3000(config-if-vd1)# end
U3000# show running-config

!

interface vd1

 mac-count 1 
U3000#


3.1.9 가입자별 DHCP Filter 설정하기

특정 포트에 대한 DHCP 서버에서 사설 IP를 할당 받지 않도록 DHCP Filter를 설정 한다.
DHCP Filter 기능은 포트별로 설정 하여야 한다.

표10. 가입자별 DHCP Filter 설정 명령

	명령어
	설명
	모드

	filter dhcp
	· 특정 인터페이스에 Offer packet filter 설정 
	Interface

	filter dhcp-discovery
	· 특정 인터페이스에 Discovery packet filter 설정
	Interface

	no filter dhcp
	· 특정 인터페이스에 Offer packet filter 설정 해제
	Interface

	no filter dhcp-discovery
	· 특정 인터페이스에 Discovery packet filter 설정 해제
	Interface


DHCP Filter 설정 방법
	U3000# configure terminal

U3000(config)# interface vd1

U3000(config-if-vd1)# filter ?

dhcp             DHCP (Offer packet) Filter setting ( DHCP offer 차단
  dhcp-discovery   DHCP (Discovery packet) Filter setting ( DHCP Discovery 차단
  netbios          Netbios/Netbeui/NBT Filter ( netbios 차단
  private-ip       Private IP filtering ( 사설 ip 차단
  src-ip-all-f     Src Ip 255.255.255.255 filtering 
  src-ip-loopback  Src Ip Loopback 127.0.0.0/8 filtering
U3000(config-if-vd1)# filter dhcp ( 가입자 1번 포트 Offer packet filter 설정
U3000(config-if-vd1)#end
U3000# interface vd1
U3000(config)# interface vd2 ( 가입자 2번 포트 Discovery packet filter 설정
U3000(config-if-vd2)#end
U3000show running-config

!

interface vd1

 filter dhcp

!

interface vd2

 filter dhcp-discovery
U3000#


3.1.10  가입자별 Nebios Filter 설정하기

가입자의 공유 폴더가 타 가입자에게 보이지 않게 Nebios Filter를 설정 한다. 설정 시 포트별로 

설정 하도록 되어 있다.

표11. 가입자별 Nebios Filter 설정 명령

	명령어
	설명
	모드

	filter netbios 
	특정 인터페이스에 netbios 필터를 설정...
	Interface

	no filter netbios 
	특정 인터페이스에 netbios 필터를 해제
	Interface


Netbios Filter 설정 방법
	U3000# configure terminal

U3000(config)# interface vd1

U3000(config-if-vd1)# filter ?

dhcp             DHCP (Offer packet) Filter setting ( DHCP offer 필터
  dhcp-discovery   DHCP (Discovery packet) Filter setting ( DHCP Discovery 필터
  netbios          Netbios/Netbeui/NBT Filter ( netbios 필터
  private-ip       Private IP filtering ( 사설 ip 필터
  src-ip-all-f     Src Ip 255.255.255.255 filtering 
  src-ip-loopback  Src Ip Loopback 127.0.0.0/8 filtering
U3000(config-if-vd1)# filter netbios ( 가입자 1번 포트 netvios 필터 설정
U3000(config-if-vd1)#end
U3000# show running-config
!

interface vd1

 filter netbios
U3000#


3.1.11  Telnet / ICMP / SNMP Qos 보장하기

U3000 시리즈 VDSL2는 Telnet, ICMP, SNMP를 QOS로 보장 할 수가 있습니다.
표 12.  flow-rule Classification 명령어
	명령어
	설명
	모드

	flow-rule NAME classify mac {H.H.H|any}

 {H.H.H|any}
	Mac 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify mac mask H.H.H H.H.H mask H.H.H H.H.H
	Mac mask 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify vlan <1-4094>
	Vlan 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify cos <0-7>
	Cos 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify ethetype WORD
	Ethertype 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify ipaddr {A.B.C.D/M|any}

 {A.B.C.D/M|any}
	IP address 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify protocol 

{<0-255>|icmp|igmp|ip|ospf|pim|tcp|udp}
	Protocol을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify dscp <0-63>
	DSCP 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify tos <0-7>
	Tos 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify l4port {<0-65535>|any} 

{<0-65535>|any}
	L4 port number 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify l4port mask XXXX XXXX
mask XXXX XXXX
	L4 port mask 을 이용한 classification 설정
	Config

	flow-rule NAME classify tcp-control VALUE MASK
	Tcp control flag를 이용한 classification 설정
	Config

	no flow-rule NAME classify mac
	Mac 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify vlan 
	Vlan 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify cos 
	Cos 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify ethetype
	Ethertype 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify ipaddr 
	IP address 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify protocol
	Protocol을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify dscp
	DSCP 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify tos
	Tos 을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify l4port 
	L4 port numbe을 이용한 classification 해제
	Config

	no flow-rule NAME classify tcp-control 
	Tcp control fla를 이용한 classification 해제
	Config


Flow-rule은 src/dest mac, vlan, cos, ethertype, 프로토콜, src/dest IP, UDP/TCP Port, dscp, tos, Tcp sync 등의 
지정된 값에 의해 다양하게 classification할수 있습니다. Flow-rule 설정 후 flow-rule w정책을 적용 합니다.

표.13 . Flow-rule 정책 적용 명령어
	명령어
	설명
	모드

	flow-rule NAME match queuing <0-7>
	· 규칙과 일치하는 패킷을 지정된 우선순위의 Queue 에 할당한다.
	Config

	no flow-rule NAME match queuing
	· 규칙과 일치하는 패킷의 queuing을 취소한다.
	Config


Flow-rule 정책을 적용하고 Policy-map을 만들어 적용합니다.

표.14 . Policy-map 생성 및 추가 명령어
	명령어
	설명
	모드

	policy-map PNAME  flow-rule FNAME
	· PNAME이 없는 경우는 새로이 생성하고 PNAM의 policy가 기존에 있는 경우는 FNAME의 flow가 마지막으로 추가된다.
	Config

	No policy-map PNAME
	· PNAME의 policy-map을 삭제한다.
	Config

	No policy-map PNAME flow-rule FNAME
	· PNAME의 policy-map에서 FNAME의 특정 flow-rule를 삭제한다.
	


생성된 policy-map을 생성하고 해당 policy-map을 해당 interface에 적용하며 QoS를 보장 할수 있습니다.
표.15 policy-map 적용/해제 명령어
	명령어
	설명
	모드

	service-policy IFNAME {ingress|egress} PNAME
	· 특정 포트 인터페이스의 해당 direction 으로 PNAME의 policy-map을 적용한다.
	Config

	no service-policy IFNAME
	· 해당 인터페이스 적용된 policy-map을 해제한다.
	Config


Telnet / ICMP / SNMP Qos 보장 설정 방법#1
	1> Telnet, ICMP Qos 설정 단계
①.U3000(config)# flow-rule arp ( flow-rule 설정
②.U3000(config)# flow-rule arp classify ethertype 0806  ( 이더타입 0806 분류 설정

③.U3000(config)# flow-rule telnet match queuing 7 ( CPU 부하시 Telnet/ICMP 보장

④.U3000(config)# policy-map down flow-rule telnet  ( policy-map down 생성
⑤.U3000(config)# service-policy vd1 ingress down ( policy-map 인터페이스에 적용



Telnet / ICMP / SNMP Qos 보장 설정 방법#2
	2> telnet QoS 보장 설정 단계
①.U3000(config)# flow-rule telnet ( flow-rule 설정
②.U3000(config)# flow-rule telnet classify protocol tcp ( 프로토콜 TCP 분류 설정

③.U3000(config)# flow-rule telnet classify l4port any 23  ( l4port 분류 설정

④.U3000(config)# flow-rule telnet match queuing 7 ( CPU 부하시 Telnet 보장
⑤.U3000(config)# policy-map down flow-rule telnet  ( policy-map down 생성
⑥.U3000(config)# service-policy vd1 ingress down ( policy-map 인터페이스에 적용

⑦.U3000(config)# flow-rule telnets ( flow-rule 설정
⑧.U3000(config)# flow-rule telnets classify protocol tcp ( 프로토콜 TCP 분류

⑨.U3000(config)# flow-rule telnets classify l4port 23 any  ( l4port 분류 설정

⑩.U3000(config)# flow-rule telnets match queuing 7 ( CPU 부하시 Telnet 보장
⑪.U3000(config)# policy-map down flow-rule telnets  ( policy-map down 생성
⑫.U3000(config)# service-policy vd1 ingress down ( policy-map 인터페이스에 적용
- telnet Qos 보장은 Source port와 destination port를 전부 보장 해 줘야 합니다.

3> ICMP(Ping) QoS 보장 설정 단계
①.U3000(config)# flow-rule icmp ( flow-rule 설정
②.U3000(config)# flow-rule icmp classify protocol icmp ( 프로토콜 TCP 분류 설정

③.U3000(config)# flow-rule telnet match queuing 7 ( CPU 부하시 icmp 보장

④.U3000(config)# policy-map down flow-rule icmp  ( policy-map down 생성
⑤.U3000(config)# service-policy vd1 ingress down ( policy-map 인터페이스에 적용
4> SNMP QoS 보장 설정 단계
①.U3000(config)# flow-rule snmp ( flow-rule 설정
②.U3000(config)# flow-rule snmp classify protocol udp ( 프로토콜 TCP 분류 설정

③.U3000(config)# flow-rule snmp classify l4port any 161 ( l4port 설정
④.U3000(config)# flow-rule telnet match queuing 7 ( CPU 부하시 snmp 보장

④.U3000(config)# policy-map down flow-rule snmp  ( policy-map down 생성
⑤.U3000(config)# service-policy vd1 ingress down ( policy-map 인터페이스에 적용
U3000# show running-config ( telnet/ICMP/SNMP QoS 보장 상태 확인
!
flow-rule arp

flow-rule arp classify ethertype 0806  ( CPU 부하시 Telnet / ICMP 보장 QoS Rule
flow-rule arp match queuing 7

flow-rule icmp

flow-rule icmp classify protocol icmp ( CPU 부하시 ICMP 보장 QoS Rule
flow-rule icmp match queuing 7

flow-rule telnets

flow-rule telnets classify protocol tcp ( CPU 부하시 Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule telnets classify l4port 23 any 




Telnet / ICMP / SNMP Qos 보장 설정 방법#3
	flow-rule telnets match queuing 7

flow-rule telnetd

flow-rule telnetd classify protocol tcp ( CPU 부하시 Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule telnetd classify l4port any 23 

flow-rule telnetd match queuing 7

flow-rule snmp

flow-rule snmp classify protocol udp ( CPU 부하시 SNMP 패킷 보장 QoS Rule
flow-rule snmp classify l4port any 161 

flow-rule snmp match queuing 7
!

policy-map down flow-rule arp     ( 가입자측 Rule 집합체
policy-map down flow-rule icmp

policy-map down flow-rule telnets

policy-map down flow-rule snmp

!
service-policy vd1 ingress down      ( 가입자측 Rule 적용
service-policy vd2 ingress down




3.1.12  IGMP SNOOPING

     U3000 시리즈 VDSL는 IGMP Snooping 기능이 있어 Muticast traffic이  VDSL2 시스템에 vlan에 속한

모든 포트들로 flooding 됩니다. 
표.16  IGMP Snooping을 enable/disable 명령어

	명령어
	설명
	모드

	ip igmp snooping
	· Igmp snooping enable
	Config

	ip igmp snooping vlan [id]
	· 해당 vlan ID igmp snooping enable
	Config

	no igmp snooping
	· Igmp snooping disable
	Config

	no ip igmp snooping vlan [id]
	· 해당 vlan ID igmp snooping disable
	Config


IGMP Snooping 설정 방법

	U3000# configure terminal
U3000(config)# ip igmp snooping ( global ip igmp snooping enable
U3000(config)# ip igmp snooping vlan ? 
<1-4094>  VLAN ID
U3000 (config)# ip igmp snooping vlan 1 ( vlan별로 ip igmp snooping enable
U3000 (config)# end

U3000 # show ip igmp snooping vlan 1 ( ip igmp snooping 상태 확인
Global IGMP Snooping configuration:

 - Aging Interval            : 300 sec

 - Last Member Join Interval : 300 sec

 - TCN Query Solicit         : DISABLED

 - IGMP Report Suppression   : DISABLED

vlan1

        IGMP snooping is ENABLED on this interface

        IGMP snooping fast-leave is DISABLED on this interface

        IGMP snooping mr-learn is DISABLED on this interface

        Vlan Members : 

             vd1  vd2  gi1  gi2  gi3  gi4
U3000# show running-config

!

ip igmp snooping          ( Multicast enable 설정 상태 확인
ip igmp snooping vlan 1


3.1.13  바이러스 차단 Rule 하기

업링크포트에서나 가입자포트에서 바이러스 패킷이 들어오는 것을 차단 할 수가 있습니다.
표.17 바이러스 차단 rule명령어
	명령어
	설명
	모드

	flow-rule NAME match drop
	· 규칙과 일치하는 패킷을 차단 
	Config

	no flow-rule NAME match drop
	· 규칙과 일치하는 패킷을 차단 해제
	Config


바이러스 차단 설정 방법

	U3000# configure terminal
U3000(config)# flow-rule tcp445 ( flow-rule name 설정
U3000(config)# flow-rule tcp445 classify protocol tcp ( tcp protocol 분류

U3000(config)# flow-rule tcp445 match drop ( tcp 445 port 패킷 차단

U3000(config)# policy-map down flow-rule tcp445 ( policy-map 생성

U3000(config)# service-policy vd1 ingress down ( 해당 인터페이스에 policy 적용

U3000# show running-config 
!

flow-rule tcp445

flow-rule tcp445 classify protocol tcp ( 가입자 바이러스 차단
flow-rule tcp445 classify l4port any 445 

flow-rule tcp445 match drop

flow-rule tcp4444

flow-rule tcp4444 classify protocol tcp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule tcp4444 classify l4port any 4444 

flow-rule tcp4444 match drop

flow-rule tcp135

flow-rule tcp135 classify protocol tcp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule tcp135 classify l4port any 135 

flow-rule tcp135 match drop

flow-rule udp135

flow-rule udp135 classify protocol udp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule udp135 classify l4port any 135 

flow-rule udp135 match drop

flow-rule udp445

flow-rule udp445 classify protocol udp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule udp445 classify l4port any 445 

flow-rule udp445 match drop

flow-rule udp520

flow-rule udp520 classify protocol udp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule udp520 classify l4port any 520 

flow-rule udp520 match drop

flow-rule udp1008

flow-rule udp1008 classify protocol udp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule udp1008 classify l4port any 1008 

flow-rule udp1008 match drop

flow-rule udp1434

flow-rule udp1434 classify protocol udp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule udp1434 classify l4port any 1434 

flow-rule udp1434 match drop

flow-rule udp39213

flow-rule udp39213 classify protocol udp ( Telnet 보장 QoS Rule
flow-rule udp39213 classify l4port any 39213 

flow-rule udp39213 match drop


3.2 VDSL Line 정보 확인
3.2.1 VDSL Line Rate 확인하기

1)VDSL Line Rate 확인
표.18  VDSL Line rate 확인 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show port line-rate
	· Port별 line 속도 확인
	Config


VDSL Line rate 확인 
	U3000# show port line-rate 

 VDSL Port Current Line Rate

-------------------------------------------------------------------------------
                            Current    Up /  Down    Up /  Down     Up /  Down     Up /  Down 

 Ifname   Profile Link Line-Type     Line-Rate  Payload-Rate Atte.Line-Rate Atte.Payl-Rate 

-------------------------------------------------------------------------------
 vd1       DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/123620 100024/ 99984 

 vd2       DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

 vd3       DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/123620  99992/ 99984 

 vd4       DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/122580  99992/ 99976 

 vd5       DEFVAL  up  VDSL2_30A 121164/122580  98008/ 99976 

 vd6       DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

 vd7       DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/122580  99992/ 99976 

 vd8       DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/123620  99992/ 99984 

 vd9       DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

 vd10      DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

--- 생략
 vd42      DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

 vd43      DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/123620  99992/ 99984 

 vd44      DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

 vd45      DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/122580  99992/ 99976 

 vd46      DEFVAL  up  VDSL2_30A 121608/122580 100024/ 99976 

 vd47      DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/122580  99992/ 99976 

 vd48      DEFVAL  up  VDSL2_30A 123620/122580  99992/ 99976 

-------------------------------------------------------------------------------


- 3.2.3 항목 Line 거리 확인
- 각 거리별로 회선 상태에 따라 Link Rate가 다를 수 있음
3.2.2 VDSL Line SNR 확인하기

1). VDSL Line SNR 확인
표.19  VDSL Line rate 확인 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show port line-SNR
	· Port별 line SNR(신호대잡음) 확인
	Config


VDSL Line SNR 확인 방법

	U3000# show port line-snr 

 VDSL Port Line SNR, Attenuation, Tx Power

-----------------------------------------------------------------------------------------
                           Up/ Down    Up/ Down    Up/ Down    Up/ Down    Up/ Down   Up/ Down

ifname   profile link  SNR-Margin Attenuation   TX-Power Inter.Delay Line Prote. FFT Prote.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 vd1       DEFVAL  up   13.0/ 11.5   2.0/  1.7  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd2       DEFVAL  up    9.6/  9.7     1.4/  1.3  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd3       DEFVAL  up    7.1/  8.3   2.2/  1.6  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd4       DEFVAL  up    9.1/ 10.4   2.3/  1.5  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd5       DEFVAL  up    8.3/  9.0   2.2/  1.6  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd6       DEFVAL  up    9.5/  9.3   1.2/  0.0  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd7       DEFVAL  up   10.0/ 11.0   1.8/  1.8  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd8       DEFVAL  up    9.0/  8.2   1.6/  1.9  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd9       DEFVAL  up    9.5/ 10.9   1.9/  1.6  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd10      DEFVAL  up    9.4/ 10.4   2.0/  1.7  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 --- 생략
vd42      DEFVAL  up    9.9/ 11.5   1.7/  1.2  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd43      DEFVAL  up    6.9/  8.1   1.9/  1.6  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd44      DEFVAL  up   11.1/ 11.4   1.8/  1.7  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd45      DEFVAL  up    9.5/ 11.2   1.9/  1.4  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd46      DEFVAL  up    9.6/ 11.6   2.1/  1.5  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd47      DEFVAL  up    8.9/ 10.5   1.9/  1.3  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

 vd48      DEFVAL  up   10.1/ 12.0   2.1/  1.3  -1.0/  8.9   0/  0   0.0/  0.0     0/    0 

----------------------------------------------------------------------------------------
U3000#


3.2.3 VDSL Line 거리 확인하기

1). VDSL Line 거리 확인
표.20 VDSL Line 거리 확인 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show port line-ewl
	· Port별 line 거리 상태 확인
	Config


VDSL Line 거리 확인 방법

	U3000# show port line-ewl 

 VDSL Port EWL(Eletronic Wire Length) Estimation

------------------------------------------------------------------------------

 ifname link Payload-Rate Estimated WL  G.HS FE EWL  G.HS NE EWL 

------------------------------------------------------------------------------

 vd1     up   100M/100M    18 meters    15 meters     0 meters  

 vd2     up   100M/100M    13 meters     6 meters     0 meters  

 vd3     up   100M/100M    24 meters    15 meters     0 meters  

 vd4     up   100M/100M    24 meters     8 meters     0 meters  

 vd5     up   100M/100M    24 meters    11 meters     0 meters  

 vd6     up   100M/100M     8 meters     0 meters     0 meters  

 vd7     up   100M/100M    17 meters    23 meters     0 meters  

 vd8     up   100M/100M    10 meters    25 meters     0 meters  

 vd9     up   100M/100M    21 meters    14 meters     0 meters  

 vd10    up   100M/100M    19 meters    15 meters     0 meters  

--- 생략 ----
vd42    up   100M/100M    17 meters     2 meters     0 meters  

 vd43    up   100M/100M    18 meters     8 meters     0 meters  

 vd44    up   100M/100M    20 meters    23 meters     0 meters  

 vd45    up   100M/100M    17 meters     9 meters     0 meters  

 vd46    up   100M/100M    17 meters     9 meters     0 meters  

 vd47    up   100M/100M    19 meters     6 meters     0 meters  

 vd48    up   100M/100M    21 meters     8 meters     0 meters  

U3000#


3.2.4 VDSL Line PM 정보 확인하기

1). VDSL Line PM확인
표.21  VDSL Line 거리 확인 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show port vdsl-major co
	· Port별 co PM 누적치 상태 확인
	Config

	show port vdsl-major remote
	· Port 별 cpe PM 누적치 상태 확인
	Config

	clear port vdsl-major
	· Port 별 co/cpe PM 누적치 초기화 
	Config


VDSL Line 거리 확인 방법

	U3000# show port vdsl-major co ( 시스템 PM  정보 상태
VDSL Port Line PM MAJOR Count CO side

------------------------------------------------------------------------------

 ifname          fecc       losc       lofc       serc        crc    fec_uncrr

------------------------------------------------------------------------------

 vd1                0          0          0          0          0            0 

 vd2                0          0          0          0          0            0 

 vd3              622          0          0          0          0            0 

 vd4                0          0          0          0          0            0 

 vd5                0          0          0          0          0            0 

 vd6                0          0          0          0          0            0 

 vd7                0          0          0          0          0            0 

 vd8                0          0          0          0          0            0 

--- 생략-------
vd42               0          0          0          0          0            0 

vd43            5068          0          0          0          0            0 

vd44               0          0          0          0          0            0 

vd45               0          0          0          0          0            0 

vd46               0          0          0          0          0            0 

vd47               0          0          0          0          0            0 

vd48               0          0          0          0          0            0 

------------------------------------------------------------------------------ 
U3000#
U3000#1# sh port vdsl-major remote ( 모뎀 PM 정보 상태
 VDSL Port Line PM MAJOR Count Remote side

------------------------------------------------------------------------------

 ifname          fecc       losc       lofc       serc        crc    fec_uncrr

------------------------------------------------------------------------------

 vd1                0          0          0          0          0            0 

 vd2                0          0          0          0          0            0 

 vd3               84          0          0          0          0            0 

 vd4                0          0          0          0          0            0 

 vd5                0          0          0          0          0            0 

 vd6                0          0          0          0          0            0 

 vd7                0          0          0          0          0            0 

 vd8                0          0          0          0          0            0 

--- 생략-----
vd42               0          0          0          0          0            0 

 vd43             246          0          0          0          0            0 

 vd44               0          0          0          0          0            0 

 vd45               0          0          0          0          0            0 

 vd46               3          0          0          0          0            0 

 vd47               0          0          0          0          0            0 

 vd48               0          0          0          0          0            0 

------------------------------------------------------------------------------


3.2.5 VDSL Line 포트 Enable/Disable 하기

1). VDSL Line port Enable/Disable 명령어

표.22 VDSL Line Enabel/Disabel 명령어

	명령어
	설명
	모드

	shutdown IFNAME
	· VDSL Line port 활성화 시킵니다.
	Interface

	no shutdown IFNAME
	· VDSL Line port 비활성 시킵니다.
	Interface

	Reset
	· VDSL Line port 재기동 합니다.
	Interface

	show port status
	· VDSL line port 상태를 보여줍니다
	Config


VDSL Line Enabel/Disable 방법

	U3000# configure terminal ( terminal mode
U3000(config)# interface ?     

  IFNAME  Interface's name

  range   Select interface range to configure

U3000(config)# interface vd1 ( interface mode
U3000(config-if-vd1)# no shutdown ( vdsl line 활성
U3000# configure terminal ( terminal mode
U3000(config)# interface ?     

  IFNAME  Interface's name

  range   Select interface range to configure

U3000(config)# interface vd1 ( interface mode
U3000(config-if-vd1)# shutdown ( vdsl line 비활성
U3000# configure terminal ( terminal mode
U3000(config)# interface ?     

  IFNAME  Interface's name

  range   Select interface range to configure

U3000(config)# interface vd1 ( interface mode
U3000(config-if-vd1)# shutdown ( vdsl line 재기동

U3000#


3.2.6 시스템 port statistics 확인하기

1). 시스템 port statistics 확인 명령어

표.23 시스셈 port statistics 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show port counter
	· 시스템의 모든 인터페이스의 In/Out packet의 누적치를 보여준다.
	Config

	Show port statistics IFNAME
	· 해당 인터페이스의 5초, 1분, 5분 단위로 Rx/Tx의 bit/s, bytes/s, pkts/s를 보여준다.
	Config

	clear counter
	· 시스템의 모든 인터페이스의 통계누적치를 초기화한다
	Config


시스템 port counter / port statistics 확인 방법
	U3000# show port counter ( 모든 인터페이스의 in/out 패킷 누적치 상태 확인
 ifname I-Kbps O-Kbps        InUpkt       InNUpkt       OutUpkt      OutNUpkt

------------------------------------------------------------------------------

 vd1         0      0     1,982,143             2     1,982,143             2 

 vd2         0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd3         0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd4         0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd5         0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd6         0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd7         0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd8         0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd9         0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd10        0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

---생략------
vd42        0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd43        0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd44        0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd45        0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd46        0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 vd47        0      0     1,982,143             0     1,982,143             2 

 vd48        0      0     1,982,143             2     1,982,143             0 

 gi1         0      0             0             0             0             0 

 gi2         0      0             0             0             0             0 

 gi3         0      0             0             0             0             0 

 gi4         0      0             0             0             0             0 
------------------------------------------------------------------------------
 U3000# show port statistics vd1 ( 해당 interface 초,1분,5분 단위 통계 확인
Last clearing of counters 00:16:02

-------------------------------------------------------------------------

                           RX            |                TX          

            bits/s    bytes/s     pkts/s |   bits/s    bytes/s     pkts/s 

-------------------------------------------------------------------------

 5sec :   68632232    8579029     134047   68636056    8579507     134054

 1min :   68575408    8571926     133935   68576200    8572025     133937

 5min :   19067712    2383464      37241   25928392    3241049      50641
해당 인터페이스의 5초, 1분, 5분 단위로 Rx/Tx 데이터를 보여줍니다.


3.2.7 시스템 port status 확인하기

1). 시스템 port stauts 확인 명령어

표.24 시스템 port status 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show port counter
	· 시스템의 모든 인터페이스의 In/Out packet의 누적치를 보여준다.
	Config

	clear counter
	· 시스템의 모든 인터페이스의 In/Out packet의 누적치를 초기화 한다.
	Config


시스템 port status 확인 방법
	U3000#1# sh port status

-------------------------------------------------------------------------------
 ifname    type shut block link    profile  set-speed  cur-speed flow-ctrl linkup-time

-------------------------------------------------------------------------------
 vd1       VDSL   set  .   down     DEFVAL 100M /100M  100M/100M 
 vd2       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:02:59 
 vd3       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:02:32 
 vd4       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:03:52 
 vd5       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M   98M/100M     -      Wed Jan 24 16:05:40 
 vd6       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:04:19 
 vd7       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:04:46 
 vd8       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:05:13 
 vd9       VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:03:26 
--- 생략
 vd42      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:02:59 

 vd43      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:02:32 

 vd44      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:03:52 

 vd45      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:05:40 

 vd46      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:04:19 

 vd47      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:04:46 

 vd48      VDSL   .     .   up      DEFVAL 100M /100M  100M/100M     -      Wed Jan 24 16:05:13 

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

 ifname   type shut block  link   nego   set-speed cur-speed flow-ctrl linkup-time

-----------------------------------------------------------------------------------------

 gi1      GE-T   .     .   down   auto   auto/full     .        -          -    

 gi2      GE-T   .     .   down   auto   auto/full     .        -          -    

 gi3      GE-T   .     .   down   auto   auto/full     .        -          -    

 gi4      GE-T   .     .   down   auto   auto/full     .        -          -    

-----------------------------------------------------------------------------------------


3.3 VDSL Line Profile 기능 설정 및 확인하기

3.3.1 Line Profile 적용 확인하기

U3000 시리즈 스위치의 모든 VDSL 포트에는 DEFVAL 프로파일이 설정되어 있습니다 
표.25 Line Profile 확인 명령어

	명령어
	설명
	모드

	show  line-profile [profile name]
	· 해당 VDSL 프로파일을 확인
	Config

	show port line-profile
	· 해당 vdsl line port 적용된 프로파일을 확인
	Config


Line Profile 확인 방법
	U3000# show line-profile DEFVAL ( VDSL 프로파일 상태 확인
 VDSL Line Profile

-----------------------------------------------------

 Profile Name              : DEFVAL 

 Fast Channel Usage        : enable
 Line Type                 : Manual Customized

                              VDSL2 ITU G993 2 8D

                              VDSL2 ITU G993 2 12A

                              VDSL2 ITU G993 2 17A

                              VDSL2 ITU G993 2 30A

 Option Band Plan          : (2) Annex M  25 KHz ~ 276 KHz (6-64) 

 Band Modifier TX          : (1) All Tones On 

 Band Modifier RX          : (1) All Tones On 

 Rate Adaptation Mode      : StartUp 

 Up   Slow Rate Adapt Ratio: 0 

 Down Slow Rate Adapt Ratio: 0 

 Up   Slow Max Rate        : 100032 Kbps

 Up   Slow Min Rate        : 0 Kbps

 Down Slow Max Rate        : 100032 Kbps

 Down Slow Min Rate        : 0 Kbps

 Up   Slow Max Interdelay  : 2.0 milliseconds 

 Down Slow Max Interdelay  : 2.0 milliseconds 

 Up   Maximum Margin       : 31.0 dB 

 Down Maximum Margin       : 31.0 dB 

 Up   Min Noise Margin     : 7.0 dB 

 Up   Target Noise Margin  : 8.0 dB 

 Down Min Noise Margin     : 7.0 dB 

 Down Target Noise Margin  : 8.0 dB 

 Up   Slow Min Protection  : 0.000 milliseconds

 Down Slow Min Protection  : 0.000 milliseconds

 Up   Min Ohm Rate         : 64 Kbps 

 Down Min Ohm Rate         : 64 Kbps 

 Power Mode                : (4) 20.5 dBm

 TCM (Trellis Code Modul.) : Enable

 G.Handshake               : V43 B43 

 Band Plan                 : (8)  Band Plan 998 6 (BP998_6B_30A)

 PSD Mask Level            : (11) Ansi M1 cab

 TLAN Safe Mode            : disable

 ADSL Safe Mode            : disable

 HAM Band                  : All Off

 PSD Level                 : All Off

 PBO Config                : Enable 

 PBO Length                : 200 meters                    

-----------------------------------------------------



   - Default line profile은 변경 불가하며 프로파일을 새로 생성후 적용 해야 함.
	U3000#1# show port line-profile ( VDSL Line port별 설정 된 프로파일 상태

 VDSL Port Line Profile

------------------------------------------------------------------------------

                              Adapt    Up /  Down   Up/Down    Up/Down      Up / Down

 ifname   profile line-type    Mode  Payload-Rate   SNR-Mgn Interdelay Min-Protection

------------------------------------------------------------------------------

 vd1       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd2       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd3       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd4       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd5       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd6       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd7       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd8       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd9       DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 --- 생략
 vd42      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd43      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd44      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd45      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd46      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd47      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

 vd48      DEFVAL    manual startup 100032/100032  8.0/ 8.0   Fast Mode 0.000/ 0.000 

------------------------------------------------------------------------------

U3000#


3.3.2 Line Profile 생성하기

U3000 VDSL2는 새로운 Line 프로파일을 생성할 수 있습니다. 새로 생성되는 프로파일은 DEFVAL 프로파일의 값을 상속받습니다.

표.26 Line Profile 생성/삭제 명령어

	명령어
	설명
	모드

	line-profile [NAME]
	· vdsl profile 생성
	Config

	service-line-profile [PROFILE-NAME]
	· 해당 vdsl line port에 프로파일 적용
	interface

	no line-profile [NAME]
	· 해당 vdsl profile 삭제
	Interface

	no service-line-profile
	· 해당 vdsl line port에 프로파일 삭제
	interface


Line Profile 생성 방법
	U3000(config)# line-profile   

  NAME  VDSL line profile name

U3000(config)# line-profile 30a ( vdsl profile 생성 

U3000(config-line-profile-30a)# ? ( vdsl profile 기능 상태 확인
  adsl-safe-mode        ADSL safe mode 

  apply                 VDSL line profile apply - this command cause port re-link

  band-modifier         Band Modifier

  band-plan             Band Plan

  downstream            Downstream

  end                   End current mode and down to previous mode

  exit                  Exit current mode and down to previous mode

  fast-channel          Fast Channel config

  g-handshake           G.HS (Handshake) 

  ham-band              HAM Band

  line-type             VDSL line type

  option-band-plan      Option Band Plan

  pbo-config            PBO(Power Back Off) config

  power-mode            Power Mode

  psd-level             PSD level

  psd-mask-level        PSD mark level

  rate-adaptation-mode  Rate adaptation mode

  show                  Show

  tcm                   TCM (Trellis Code Modulation)

  tlan-safe-mode        TLAN safe mode 

  upstream              Upstream

U3000(config-line-profile-30a)# end
U3000# show running-config
!

line-profile 30a

 power-mode 4

!
U3000(config)# no line-profile 30a ( vdsl profile 삭제
U3000# show running-config
!


3.3.3 Line Profile 적용하기

각 포트 별로 프로파일을 설정할 수 있습니다. 그래서 스위치의 VDSL 포트들에 같은 프로파일 또는 다른 프로파일을 적용할 수 있습니다.

표.27 Line Profile 적용/해제 명령어
	명령어
	설명
	모드

	service-line-profile [PROFILE-NAME]
	· 해당 vdsl line port에 프로파일 적용
	interface

	no service-line-profile
	· 해당 vdsl line port에 프로파일 해제
	interface


Line Profile 적용/해제 방법
	U3000# show running-config ( line profile 생성 확인
!

line-profile 30a

 power-mode 4

U3000# configure terminal 

U3000(config)# interface vd1
U3000#1(config-if-vd1)# service-line-profile ?
  PROFILE-NAME  Line profile name

U3000#1(config-if-vd1)# service-line-profile 30a ( 해당 port에 line profile 적용
U3000# show running-config
!

interface vd1

 service-line-profile 30a ( 해당 port에 line profile이 적용 됬는지 확인
U3000#1# configure terminal 

U3000#1(config)# interface vd1

U3000#1(config-if-vd1)# no service-line-profile ( 해당 port에 line profile 해제 확인
U3000# show running-config
!    ( config file이 정상적으로 삭제 되었는지 확인
U3000# 


3.4 VDSL CPE 정보 확인하기

3.4.1 VDSL CPE Reset 하기

VDSL CPE를 원격에서 제어 할수 있습니다.

표.28 VDSL CPE reset 명령어
	명령어
	설명
	모드

	cpe reset
	· VDSL CPE(모뎀) 원격 재기동
	interface


VDSL CPE Reset적용 방법
	U3000# configure terminal 

U3000(config)# interface vd1 
U3000(config-if-vd1)# cpe 

  boot-image      CPE image change

  manual-upgrade  CPE image manual upgrade

  reset           CPE reset 
U3000(config-if-vd1)# cpe reset ( 해당 cpe(모뎀) 재기동
U3000# 


3.4.2 VDSL CPE F/W Version 확인하기

VDSL CPE F/W Version를 확인 할수 있습니다.

표.29  VDSL CPE 정보 확인 명령어
	명령어
	설명
	모드

	show port cpe-info
	· VDSL CPE 정보 확인
	Config

	show port cpe-status
	· VDSL CPE 상태 확인
	Config


VDSL CPE F/W Version 확인 방법
	U3000# show port cpe-info ( VDSL CPE 정보 상태 확인
 VDSL Port CPE Info 

------------------------------------------------------------------------------

 ifname link  Vendor_Id   Model Current_Fw_Verion           Serial Code
------------------------------------------------------------------------------

 vd1     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30    VD123456789012345-P30M06451285 

 vd2     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450403 

 vd3     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450919 

 vd4     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450531 

 vd5     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450147 

 vd6     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450220 

 vd7     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450536 

 vd8     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450923 

 vd9     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450610 

 vd10    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30 VD123456789012345-P30M06450603 

  --- 생략---------
 vd42    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450517 

 vd43    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450124 

 vd44    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450510 

 vd45    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450747 

 vd46    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450620 

 vd47    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450503 

 vd48    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450534 

------------------------------------------------------------------------------
U3000# 


3.4.3 VDSL CPE Serial 확인하기

VDSL CPE Serial를 확인 할수 있습니다.

표.30  VDSL CPE 정보 확인 명령어
	명령어
	설명
	모드

	show port cpe-info
	· VDSL CPE 정보 확인
	Config

	show port cpe-status
	· VDSL CPE 상태 확인
	Config


VDSL CPE Serial 화인 방법
	U3000# show port cpe-info ( VDSL CPE 정보 상태 확인
 VDSL Port CPE Info 

------------------------------------------------------------------------------

 ifname link  Vendor_Id   Model Current_Fw_Verion           Serial Code
------------------------------------------------------------------------------

 vd1     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06451285 

 vd2     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450403 

 vd3     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450919 

 vd4     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450531 

 vd5     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450147 

 vd6     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450220 

 vd7     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450536 

 vd8     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450923 

 vd9     up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450610 

 vd10    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450603 

 -- 생략-----
 vd42    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450517 

 vd43    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450124 

 vd44    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450510 

 vd45    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450747 

 vd46    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450620 

 vd47    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450503 

 vd48    up    UbiQuoss    C301  105012IK1.0.5r30  VD123456789012345-P30M06450534 

------------------------------------------------------------------------------
U3000# 


3.4.4 VDSL CPE F/W Upgrade 하기

VDSL CPE F/W Upgrade를 확인 할수 있습니다.

표.31 VDSL CPE F/W Upgrade 명령어
	명령어
	설명
	모드

	cpe boot-image
	· VDSL cpe image 변경
	interface

	cpe manual-upgrade
	· VDSL F/W OS upgrade
	interface

	cpe reset
	· VDSL CPE reset
	interface


VDSL CPE F/W Upgrade 적용 방법
	U3000#1# sh flash 

-length- -----------type/info------------ CN path

2146     text file                        B* start.cfg
564428  105012IK1.0.5r30                  -- cpe.v105r30e2 ( cpe F/W 이미지 확인
9397616  1.4.4                               -- vdsl2.r144_b
9397616  1.4.4                            B* vdsl2.r144
13016 Kbytes available (19752 Kbytes used)
U3000#1# configure terminal 

U3000#1(config)# interface vd1

U3000#1(config-if-vd1)# cpe ?
  boot-image      CPE image change

  manual-upgrade  CPE image manual upgrade

reset           CPE reset
U3000#1(config-if-vd1)# cpe manual-upgrade [F/W name]
  FILE_NAME  CPE image file name

U3000#1(config-if-vd1)# cpe manual-upgrade cpe.v105r30e2 ( cpe F/W upgrade 
Jan 25 16:20:25  [5] CPE IMAGE UPGRADE STATUS: started at vd1, Slot 3 Port 1 with cpe.v105r30 ( Cpe F/W Upgrade 시작 시 Log Message 발생
Jan 25 16:22:50  [5] CPE IMAGE UPGRADE STATUS: finished at vd1, Slot 3 Port 1
( cpe Upgrade 완료(반드시 “finished” Log message가 발생하는지 확인해야 합니다.)
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port down 상태





port 비활성 상태














1Km 이내 거리에서 참조
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